1. Column Speaker

모델 : MYFIX, AC-163

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 컬럼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Effective frequency range (-10dB) : 106Hz-16kHz

- Speaker unit : 16×3" permanent magnet full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil

- Rated impedance (±20%) : 8Ω

- Speaker power : 400W(AES),1600W(PEAK)

- Sensitivity : 96dB (1W/1m, ±2dB)

- Max SPL : ≥122dB Max,  ≥128dB Peak

- Total harmonic distortion : ≤0.5%

- Coverage Angle  : 127°(H) × 24°(V)

- Product shape : Column shape

- Socket : 2×NL4 speakon

- Installation : Wall rack

- Box material : Wood

- Net weight : 16kg

- Product size (W×H×D) : 110×1401×140mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.