1. Antenna Booster

모델 : MYFIX, AP-1

(1) 기  능

본 기기는 RF 신호를 증폭 및 분배하여 수신 감도를 향상시키는 장치로써, 신호 손실을 최소화하고 다수의 장비에서도 안정적인 통신 성능을 제공합니다. 내부 전원 회로와 저잡음 설계를 적용하여 신뢰도 높은 무선 환경을 구성할 수 있으며, 컴팩트한 구조로 다양한 설치 환경에서 유연하게 활용할 수 있는 제품이다.

(2) 성  능

- RF Carrier Frequency Range : 500MHz-1GHz

- Terminal : TNC

- VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) :  I/O ≤3:1

- Noise : 3dB classic

- Power Supply : DC9V 600mA

- Operating Temperature : -20℃ to +60℃℃

- Dimension (HxHxD): 61mm × 60mm × 24mm (전체 폭 95mm, 커넥터 포함)

- Weight : 136g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.