1. Antenna Splitter

모델 : MYFIX, AP-12

(1) 기  능

본 기기는 무선 마이크 수신 성능 향상을 위한 RF 안테나 분배 장치로써, 다양한 수신기에서 안정적인 신호 수신이 가능하도록 설계되었으며, 고주파 대역에서의 신호 손실을 최소화하고, 고감도 신호 분배를 통해 통신 품질을 극대화한 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다..

(2) 성  능

- RF Carrier Frequency Range : 500MHz-1GHz

- Terminal : TNC

- VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) :  I/O ≤3:1

- Noise : 3dB classic

- Power Supply : DC9V 600mA

- Operating Temperature : -20℃ to +60℃

- Dimension(HxHxD) : 68mm × 85mm × 26mm (전체 높이 120mm, 커넥터 포함)

- Weight : 160g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.