1. DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

모델 : MYFIX, AT-8080

(1) 기  능

본 기기의 기능은 오디오 신호 분배, 딜레이, 크로스오버, HF, LF 기능을 수행하여 스피커의 출력을 조절하는 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

(ANALOG INPUT / COAXIAL INPUT)

- SNR :	115dB /	120dB

- THD :	<0.01% / <0.005%

- Frequency Response : 20-20KHz / 20-20KHz

- Max Input Level : +7dBu / +2dBu

- Max Output Level : +12dBu / +12dBu

- Output Impedance : 300Ω / 300Ω

- Input Impedance : 10K / 10K

- AD : 192KHz 24bit / 192KHz 24bit

- DA : 192KHz 24bit / 192KHz 24bit

- 규격 (WxDxH) : 483 x 200 x 45mm

- 무게 : 2.9kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.