1. WIRELESS MIC SYSTEM

모델 : MYFIX, BW-2R

(1) 기  능

본 기기는 2채널 무선마이크 시스템으로써, PLL 자동 채널 IR 방식의 송·수신기 디스플레이 모니터링이 가능한 무선마이크 시스템으로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<수신기>

- Frequency Range: 925.0 ~ 937.5MHz

- Receiver Way: Super heterodyne twice frequency conversion

- Stray radiation: >80dB

- Antenna Access: Unbalanced: +4dB(1.25V)/5KΩ

Balanced:+10dB(2.5V)/600Ω

- Power supply : DC 11-16V (Rated 12V)

Size (WxDxH) : 210*42*145mm

<송신기>

- Frequency Range: 925.0 ~ 937.5MHz

- MIC Pattern : Cardioid

- Modulation Mode: FM

- Frequency Bandwidth: 60MHz

- Frequency Quantity: 200 available

- Frequency Stability: ±0.005%

- Harmonic radiation: > 110dB

- Max Deviation: +45KHz

- S/N Ratio Response: >105dB

- T.H.D distortion: <0.·5%

- Output Power: 5~10MW

Size (WxDxH) : 230*47mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.