1. Antenna Combiner

모델 : MYFIX, CB-41

(1) 기  능

본 기기의 기능은 다수의 송신기에서 발생하는 RF 신호를 안정적으로 통합하여 하나의 안테나 또는 분배 장치로 출력하는 것으로, 송신 신호 간섭을 최소화하고 일정한 출력 임피던스를 유지하여 무선 송신 시스템의 안정성을 확보하는 장비로서 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Range : 450 - 950MHz

- Input Connectors : Up to 4 transmitters

- Full System Gain : 0dB(±2dB)

- Maximum RF Input Power : +20d Bm (100mw)/CH

- LED Indicator (Input signal Threshold) : >+5dBm (Threshold Power)

- Power Consumption : 60W

- Input / Output Connectors
: BNC@500: 4 Antenna Input at back, 1 Antenna Output at front.
DC Output Jacks: 4 at back.

- DC Output : 12V1A

- Input Voltage : 220AC,50/60Hz, MAX 2A

- Size (WxDxH) : 480 x 225 x 45mm

- Weight : 2.17kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.