1. WIRELESS MIC RECEIVER

모델 : MYFIX, CG-920

(1) 기  능

본 기기는 2채널 무선마이크용 수신기로써, 끊김 없는 다이버시티 수신 시스템이 적용되어 있으며, IR버튼으로 편리한 송수신 세팅이 가능한 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

[수신기]

- Carrier Frequency Range : 925.0 ~ 937.5MHz

- Frequency stability : ±0.001%

- Max Deviation : ±50KHz

- Oscillation Mode : PLL

- Modulation Mode : FM

- S&N Ratio : >105dB

- T.H.D : < 0.5%@1KHz

- Sensitivity : 1.2/UV@S/N=12dB

- Power Supply : 12V 1000mA

- Free standing : 0-400mV

- Mixed style : 0-300mV

- Size (WxDxH)  : 480*45*420mm

[송신기]

- Carrier Frequency Range : 925.0 ~ 937.5MHz

- Bandwidth : 30MHz

- Frequency Switching : IR

- Output Power : 30mW

- Harmonic Radiation : <-50dBc

- Battery : 18650 lithium battery 1 pc

- Battery Life : Hand > 15 hours/ Beltpack : > 4 hours

- Size (WxDxH) : Hand 275*48mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.