1. Ceiling Speaker

모델 : MYFIX, CL-408T

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 8인치의 천장형 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 35-20kHz(±3 dB)

- Sensitivity(1W@1m) : 90dB

- Nominal Impedance : 8Ω or 70V/100V

- Power Rating : 40-20-10-5-2.5W

- LF Drivers : Woofer 8"

- HF Drivers : Tweeter 0.5”

- Cutout Size : 246mm

- Dimensions(ФxH) : 282 x 198mm

- Weight : 2.9kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.