1. WIRELESS CONFERENCE MIC SYSTEM

모델 : MYFIX, CN-90S

(1) 기  능

본 기기는 무선 회의용 마이크 시스템으로써, 4가지 회의모드를 제공하며 최대 256개의 유닛 연결 가능하며, 주파수 자동 회피 기능과 주파수 간섭 최소화 기술이 탑재되었으며, 1~4명 동시 발언 지원이 적용된 회의용 컨트롤러 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Data communication method : UHF wireless method (two-way communication)

- Frequency range : 925MHz – 937.5MHz

- Modulation method : FSK

- Receiving sensitivity : -100dBm

- Radiation power : ≤+10dBm

- Frequency deviation : <0.002

- Data rate : 100KBPS

- Modulation method : FM

- Frequency response : 50Hz-15KHz

- Signal source sensitivity : -104dBm

- Sound output size : 6.35 mixed output 630mV, Caron balanced output 430mV

- Distortion : <1%

- Signal to noise ratio : 90dB

- Working voltage : DC12-18V

- Working current : 483mA

- Working distance : 40-80 meters (depending on the use environment)

- Main control unit size (W×H×D) : 485mm×90mm×275mm

- Main unit weight : 5.5 kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.