1. ACTIVE LINE ARRAY SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, CPA12SA

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 12인치의 앰프내장형 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 45Hz-500Hz

- Sensitivity(1W@1m) : 101dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated Power : 400W AES, 1600Wpeak

- LF Driver : 1×12＂(300mm)/3＂voice coil LF

- Maximum SPL : 122dB continuous, 128dB peak

- Connectors : XLR IN/LINK

- Net Weight : 21kg

- Dimensions(W x D x H)  : 430mm×480mm×450mm

- Amplifier Circuity : Class D

- Amplfier Power : 600W

- Protection : DC protection, short circuit protection, overheat protection, input/output overload protection, soft startup protection, overvoltage protection, undervoltage protection.

- DSP Processor : 96KHz signal sampling frequency, 24 bit precision

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.