1. PASSIVE LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, CPA205

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 5인치 2-WAY 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 85Hz-20KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 100dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated Power : 200W AES,800Wpeak

- LF Driver : 2×5＂(125mm)/1.3＂voice coil LF

- HF Driver : 1×1＂(25mm)/1＂voice coil HF

- Dispersion : 100°×15°

- Maximum SPL : 121dB continuous,127dB peak

- Driver : 2*4.75'' woofer,2''VC,NEO/ 6*1.75'‘ full range line array

- Input Connectors : 2×Speakon NL4

- Net Weight : 8kg

- Dimensions(W x D x H) : 435mm X 335mm X 161mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.