1. Ceiling Speaker

모델 : MYFIX, CX-3way

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 더블 트위터 및 3.5인치 패시브 레디에이터 우퍼디자인의 천장형 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Power RMS : 20W/10W/5W/100V; 20W 4ohms

- Power Peak : 40W

- SPL(1W/1M) : 88dB

- Max SPL@ 1M : 101dB

- Frequency Response : 100Hz-20kHz

- Installation : Inceiling

- Enclosure Material : ABS

- Weight : 1.4kg

- Finish : White

- Cutout Size : Dia 190mm

- Product Size : Dia 223x85mm(H)

- Speakers : 1"2(TREBLE)3.5" *1(BASS) Passive Radiator*1

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.