1. POWER AMP

모델 : MYFIX, DA-206

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 디지털 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Output Power 8Ω : 600W x 2

- Output Power 4Ω : 950W x 2

- Bridge Power 8Ω : 1200W

- Frequency Response : 5Hz-20KHz ±0.1dB

- THD+N : ≤0.01％Rated power@8Ω/1KHz

- S/N Ratio : >113dB

- Slew Ratio : 50V /μs

- Damping Factor : ＞500：1

- Input Impedance : Balanced 20K/undalanced10K

- Input Sensitivity : 0.775V/1V

- DC Residual : <3mV

- Cooling/Size : 2 Fans/1U

- Power Factor cos : > 0.95 @ > 500W

- Max Output Voltage  : 80 Vpeak / 20 Apeak

- Size(WxHxD) : 480 x 44 x 226 mm

- Weight : 5kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.