1. DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

모델 : MYFIX, DAP-4080

(1) 기  능

본 기기의 기능은 오디오 신호 분배, 딜레이, 크로스오버, HF, LF 기능을 수행하여 스피커의 출력을 조절하는 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Sampling Rate : 48KHz

- Analog Input : 4 XLR Balance

- Input Impedance : 10KΩ Balance/20KΩ Unbalanced

- Analog Output : 8 XLR Balance

- Output Impedance : 50Ω Balance/100Ω Unbalanced

- Frequency Response : 20Hz – 20KHz±0.1dB

- Default Output Level : 0dBu

- AD & DA Conversion : 24bit DAC

- Maximum Input Level : 18dBu

- Maximum Output Level : 18dBu

- THD+N : ≤0.002% @ 4dBu 20Hz-20KHz

- Input & Output Delay : ≤2000ms

- Bottom Noise : ≤-92dBu

- Dynamic Range : ≥110dB

- S/N Ratio : ≥110dB

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.