1. FULL RANGE SPEAKER

모델 : MYFIX, DQ8

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 8인치 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Passive Fullrange Speaker

- Frequency Response : 50Hz-20KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 94dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated power : 200 W AES with 800W peak

- LF Driver : 1 x 8"(200mm)/1.5" voice coil

- HF Driver : 1 x 1 "(25mm)/1" voice coil

- Coverage(H x V) : 90°×50°

- Max.SPL : 114dB continuous, 120dB peak

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- Size(WxDxH) : 253 x 253 x 433mm

- Weight : 10.5kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.