1. WIRELESS WIRELESS TRANSMITTER

모델 : MYFIX, DW-901R

(1) 기  능

본 기기는 인이어 모니터 시스템의 트랜스미터로 원거리에도 안정된 RF 송신이 가능하며, IR 싱크 기능으로 간편한 세팅이 되며 감도 조절 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : In Ear System - Transmiter

- Carrier bandwidth : PLL Frequency synthesis

- Oscillation mode : 925MHz-937.5MHz

- RF out power : 13.5dBm

- Carrier error : 0.005%.

- Harmonic radiation : -32dBm

- Nominal/maximum frequency deviation : ±65KHz

- Input impedance : 2.2KΩ

- Stereo input interface : Phone Ф6.3mm *2, XLR composite socket*2

- Power supply : Built-in lithium battery

- Working current : 130mA

- Working hour at full charge : ≥15 hours

- 규격 (WxDxH) : 12.8 x 85 x 48.2mm

- 무게 : 526 g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.