1. PASSIVE WALL MOUNT SPEAKER

모델 : MYFIX, EDGE3

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 2.5인치 더블 스피커로 벽, 천장, 강대상 등에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 120Hz-22KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 88dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated Power : 40W

- Max SPL : 105dB

- Driver : 2.5"*2 excellent full range speaker

- Material : Engineering Plastics

- 규격 (WxDxH) : 209 x 109 x 89mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.