1. PASSIVE WALL MOUNT SPEAKER

모델 : MYFIX, EDGE5 / EDGE5T

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 5.25인치 우퍼와 0.5인치 트위터를 탑재하며 하이/로우 겸용의 트랜스를 적용하여(*EDGE5T만 해당) 벽에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 80Hz-20KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 89dB

- Nominal Impedance : 8Ω / 100V

- Rated Power : 80W / 16W-8W-4W-2W

- Max SPL : 106dB

- Driver : Woofer 5.25" + Tweeter 0.5"

- Material : Engineering Plastics

- 규격 (WxDxH) : 163 x 163 x 252mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.