1. PASSIVE WALL MOUNT SPEAKER

모델 : MYFIX, EDGE6 / EDGE6T

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 6인치 우퍼와 1인치 트위터를 탑재하며 하이/로우 겸용의 트랜스를 적용하여(*EDGE6T만 해당) 벽에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 50Hz-20KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 90dB

- Nominal Impedance : 8Ω / 100V

- Rated Power : 100W / 32W-16W-8W-4W

- Max SPL : 110dB

- Driver : Woofer 6" + Tweeter 1"

- Material : Engineering Plastics

- 규격 (WxDxH) : 196 x 193 x 302mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.