1. FULL RANGE SPEAKER

모델 : MYFIX, FA306

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 6.5인치의 3-WAY 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 65Hz-20KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 94dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated Power : 100W AES, 400W peak

- LF Driver : 1 x 6.5"(165mm)/ 1.5"voice coil

- MF Driver : 1 x 4"(100mm)/ 1"voice coil

- HF Driver : 1 x 1"(25mm)/ 1"voice coil

- Coverage (H x V) : 90° x 60°

- Maximum SPL : 115dB continuous, 121dB peak

- Connectors : Balanced Differential Line

- 규격 (WxDxH) : 204 x 200 x 414mm

- 무게 : 10.6kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.