1. FULL RANGE SPEAKER

모델 : MYFIX, FA310

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 10인치의 3-WAY 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 35Hz-18KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Nominal Impedance : 4Ω

- Rated Power : 450W AES, 1800W peak

- LF Driver : 2 x 10"(250mm)/ Woofer

- MF Driver : 2 x 3"(75mm) voice coil

- HF Driver : 2 x 3"(75mm) voice coil

- Coverage (H x V) : 90° x 60°

- Maximum SPL : 123dB continuous, 129dB peak

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 371 x 375 x 583mm

- 무게 : 19.5kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.