1. ACTIVE SPEAKER SYSTEM

모델 : MYFIX, FD-210A

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 10인치의 2-WAY 스피커로 2채널 믹서가 탑재되어 있어 각종 음향 무대 공간에 쉽게 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 2 Way Active Speaker

- LF Driver : 1 x 10" active subwoofer

- HF Driver : 1.34" Titanium compression driver

- Power : 400W LF + 100W HF

- Frequency Response : 60 Hz – 20 kHz

- Input : 2ch XLR & 1/4" Combo Input

- Output : 1ch XLR Line Output

- Max SPL : 121dB

- Amplifier : Class D

- Bass subwoofer : 1x10"(2.0"VC 40oz)

- Nominal Impedance : 8 ohm

- Function : Bluetooth, DSP Control, AUX-IN

- Size(WxDxH) : 340x525x300mm

- Weight : 16kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.