1. WIRELESS MIC SYSTEM

모델 : MYFIX, FR-4R

(1) 기  능

본 기기는 4채널 무선마이크 시스템으로써, USB-C 타입 전원으로 전원공급이 쉬우며 내장 오디오 인터페이스로 컴퓨터·스마트폰에 라이브 스트리밍 및 녹음 지원이 가능한 무선마이크 시스템으로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<수신기>

- Frequency Range: 925.0 ~ 937.5MHz

- Modulation mode: FM

- Frequency pair mode: IR pair frequency

- Pilot mode: Pilot Plus Digital ID

- Distortion: ≤0.5%

- Dynamic range: 100dB

- Reception sensitivity: > 80dBm

- Signal-to-noise ratio: ≥ 100dB

- Power supply specifications: 220V /50Hz 5W

<송신기>

- Frequency Range: 925.0 ~ 937.5MHz

- MIC Pattern : Cardioid

- Modulation: FM

- Available bandwidth: 60MHz

- Frequency stability: ±0.005%

- Dynamic range: > 110dB

- Peak frequency offset: +45KHz

- Audio response: 60Hz-18KHz(±3dB)

- Integrated signal-to-noise ratio: > 105dB

- Composite distortion: < 0.5%

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.