1. MIXING CONSOLE

모델 : MYFIX, FX-308

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크와 신호라인들을 통해 전송받은 음성신호를 조정하고 다시 증폭하여 하나의 신호로 혼합하여 앰프로 전송하는 장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- CHANNELS : 8

- COMBO JACK(MIC) : 6

- STEREO CHANNEL : 2

- MAIN OUTPUT 2

- MONO OUTPUT 1

- FX SEND : 1

- AUX OUTPUT  2

- PHONES : 1

- MAIN OUT LEVEL : +22dBu

- AUX OUT LEVEL : +22dBu

- PHONES IMPEDANCE : +19 dBu / 150 Ω load (+25 dBm)

- CD/USB : 1PAIR RCA / USB-A TYPE / BLUETOOTH

- FX : 99 TYPE DIGITAL FX

- MASTER EQ : 7-BAND STEREO GRAPHIC EQUALIZER

- Electrical Specifications : 100V ~ 240V @ 50Hz~60Hz

- Power Consumption : 25W

- Dimension(WxHxD) : 344 x 289 x 99mm

- Weight : 3.6kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.