1. WIRELESS MIC SYSTEM

모델 : MYFIX, GW-902R, GW-901HA, GW-901B

(1) 기  능

본 기기는 2채널 무선마이크 시스템으로써, 끊김 없는 다이버시티 수신 시스템이 적용되어 있으며, 각 채널에는 주파수 채널링을 완전히 제거하기 위해 독립적인 ID 코드가 제공되며, IR버튼으로 편리한 송수신 세팅이 가능하며, 송수신 거리 조절 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<수신기>

- 다이나믹 레인지 : >96dB

- THD :	<0.1%

- 주파수 응답 : 40Hz ~ 18kHz

- 신호 대 잡음비 : >96dB

- 수신 감도 : -95dBuV

- 전원 공급 : DC 12V 500mA

- 오디오 출력 : 1*6.33mm MIX output, 2*XLR Balance output

- 규격 (WxDxH) : 480 x 150 x 45mm

- 무게 :	1.6kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.

<송신기>

- 지향성 : Dynamic Cardioid

- 주파수 대역 : UHF 925-937.5MHz

- 주파수 스위치 : IR SYNC

- 주파수 응답 : 40Hz~18KHz

- 하모닉 라디에이션 : <50dBc

- 배터리 : 1*18650 lithium battery

- 배터리 사용시간 : 8시간

- 규격 (WxDxH) : 255 x φ50mm/ 65x86x20

- 무게 :	295g / 114g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.