1. COLUMN SPEAKER

모델 : MYFIX, HC403

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 3인치의 컬럼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Passive Column Speaker

- Frequency Response : 120Hz-18KHz

- Rated Power : 120W RMS, 480W PEAK

- Sensitivity(1W@1m) : 94dB

- Max.SPL : 114dB Peak

- Impedance : 8Ω

- Coverage (H x V) : 130° x 24°

- Driver : 4 x 3" Woofer / 0.75" voice coil

- Size(WxDxH) : 105 x 120 x 380mm

- Weight : 3.7kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.