1. COLUMN SPEAKER

모델 : MYFIX, HC404

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 4.5인치의 컬럼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 60Hz-20kHz

- Rated Power : 400W RMS, 1200W Peak

- Sensitivity : 99dB

- Max SPL : 122dB Continuous, 128dB Peak

- Impedance : 4 ohms

- Coverage (H x V) : 90° x 55°

- LF Driver : 4 x 4"(115mm) / 1" voice coil

- HF Driver : 2 x 1"(25mm) / 1" voice coil

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 140 x 180 x 939mm

- 무게 : 15kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.