1. COLUMN SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, HC715B

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 15인치의 컬럼 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 40Hz-300Hz

- Rated Power : 700W RMS, 2800W Peak

- Sensitivity : 99dB

- Max SPL : 124dB Continuous, 130dB Peak

- Impedance : 8 ohms

- LF Driver : 1 x 15""(385mm) / 4" voice coil

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 498 x 560 x 620mm

- 무게 : 31kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.