1. Column Speaker

모델 : MYFIX, HD-208

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 컬럼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Passive column speaker

- Sensitivity (1W/1m) : 92dB

- Frequency range (-10dB) : 80Hz-20kHz

- Impedance : 8Ω

- Power (RMS) : 100W

- Coverage (HxV)  : 150° x 7°

- Built-in transformer : 60W, 30W, 15W, 7.5W (70V) / 120W, 60W, 30W, 15W (100V)

- Driver  : 8 x 2.2”

- Cabinet : ABS

- Grille  : 0.8mm Steel

- Dimensions (W x H x D)  : 102mm x 610 x 155mmmm

- Color : White / Black

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.