1. LINE ARRAY SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, LS-15S

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 15인치의 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 주파수 응답 : 40Hz-350Hz

- 감도(1W@1m) : 99dB

- 공칭 임피던스 : 8Ω

- 정격 전력 : 600W AES, 2400W PEAK

- 베이스 유닛 : 1 x 15 "(385mm)/4" voice coil LF

- 최대 SPL : 126dB continuous, 132dB peak

- 커넥터 : 2 x Speakon NL4

- 외형규격(mm) : 598(W)×448(H)×560(D) ±5mm

- 무게 : 39KG

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.