1. LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, LS-208

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 듀얼 8인치의 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 주파수 응답 : 55Hz-20KHz

- 감도(1W@1m) : 98dB

- 공칭 임피던스 : 16Ω

- 정격 전력 : 450W AES, 1800W peak

- 베이스 유닛 : 2 x 8 "(200mm)/2" voice coil LF

- 트위터 유닛 : 1 x 1.5 "(38mm)/3" voice coil HF

- 커버리지 : 120°×15°(H×V)

- 최대 SPL : 124dB continuous,130dB peak

- 커넥터 : 2 x Speakon NL4

- 외형규격(mm) : 699(W)×260(H)×428(D) ±5mm

- 무게 : 27.5KG

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.