1. WIRELESS MIC SYSTEM

모델 : MYFIX, LW-902R, LW-901HA, LW-901B

(1) 기  능

본 기기는 2채널 무선마이크 시스템으로써, 끊김 없는 다이버시티 수신 시스템이 적용되어 있으며, 각 채널에는 주파수 채널링을 완전히 제거하기 위해 독립적인 ID 코드가 제공되며, IR버튼으로 편리한 송수신 세팅이 가능하며, 송수신 거리 조절 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<수신기>

- 채널 그룹 : 50 Channel

- 주파수 범위 :	UHF 925-937.5MHz

- 대역 폭 : 12.5MHz

- 수신 감도 : -95㏈m

- 신호 대 잡음비 : 96dB

- 주파수 응답 : 30Hz ~ 20kHz

- 전원 공급 : DC 12V 500mA

- 소비 전력 : <3watts

- 규격 (WxDxH) : 270 x 130 x 45mm

- 무게 :	740g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.

<송신기>

- 지향성	: Dynamic Cardioid

- 주파수 대역 : UHF 925-937.5MHz

- 채널 대역 : 50 Channel

- 주파수 스위치 : IR SYNC

- 주파수 응답 : 30Hz~20KHz

- 출력 파워 : 10mW

- 하모닉 라디에이션 : <50dBe

- 배터리 전압 : 3V (AA 베터리 x 2ea)

- 규격 (WxDxH) : 260 x φ50mm / 65 x 86 x 20mm

- 무게 :	310g / 107g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.