1. LINE ARRAY SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, LX-118S

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 18인치의 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 35Hz – 200Hz

- Transducer Configuration : 1 × 18" (100mm voice coil)

- Power Handling : 800W (RMS) / 1600W (Program)

- Sensitivity (1W/1m) : 97dB

- Maximum SPL : 138dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Connector : 2 × NL4 Speakon

- Suspension Hardware : Dedicated AM18S hardware, 1 × KARA18S support frame, 1 × base support

- Enclosure Material : 18mm plywood with eco-friendly, wear-resistant black water-based paint

- Recommended Applications : Outdoor performances / Hotels / Conferences / Multipurpose halls / Lounges

- Dimensions (W × H × D) : 731 × 240 × 429mm

- Weight : 68.45kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.