1. LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, LX-208

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 듀얼 8인치의 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 80Hz – 19kHz (±5dB)

- Transducer Configuration : MF: 2 × 8" (65mm voice coil neodymium drivers)

- HF: 1 × 3" (75mm voice coil neodymium driver)

- Power Handling : MF: 600W (RMS) / 1200W (Program)

- HF: 100W (RMS) / 200W (Program)

- Sensitivity (1W/1m) : 97dB

- Maximum SPL : 140dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Coverage Angle (H × V) : 110° × 15°

- Connector : 2 × NL4 Speakon

- Enclosure Material : 15mm plywood with eco-friendly, wear-resistant black water-based paint

- Dimensions (W × H × D) : 731 × 240 × 429mm

- Weight : 23.3kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.