1. POWER AMP

모델 : MYFIX, MA-200

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Rated power(8 ohms) : 100W x 2

- Rated power(4 ohms) : 180W x 2

- Rated power(bridge 8 ohms) : 300W

- Frequency Response : 20Hz-20KHz,+/-0.5dB

- Harmonic Distortion : ＜0.08%

- Slew Rate : 29V/Us

- Damping Factor : ＞450

- Voltage Gain : 34.5dB

- Sensitivity : 0.77V-1.1V-1.4V 3단 조절 가능

- Input Impedance : 20kΩ-Balanced, 10kΩ-Unbalanced

- S/N ratio (A-weighting) : ≥89dB

- Channel Separation : ≥65dB

- Input Socket : XLR-F,XLR-M

- Output Socket : Neutrik

- Power consumption (8 rated) : 1000W

- Heat : 2 temperature-controlled high-speed fans forced air cooling

- Gain Control : 2 B10K smooth potentiometers

- Indicator Light : LED

- Protective Line : Cutting voltage limit, short circuit, overheating, DC protection, EM-ray interference filter, sub-low frequency protection, volume increasing

- Size(WxDxH) : 483×250×44mm

- Weight : 4.24Kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.