1. WIRELESS MIC SYSTEM

모델 : MYFIX, MC-920R, MC-900C/900D, MC-900B

(1) 기  능

본 기기는 2채널 무선마이크 시스템으로써, 끊김 없는 다이버시티 수신 시스템이 적용되어 있으며, 각 채널에는 주파수 채널링을 완전히 제거하기 위해 독립적인 ID 코드가 제공되며, IR버튼으로 편리한 송수신 세팅이 가능하며, 송수신 거리 조절 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<수신기>

- 주파수 대역 : 925.5-937.25MHz

- 오디오 출력 : Balance: 0~600mV, Unbalance: 0~300mV

- 주파수 응답 : 60Hz ~ 18kHz

- 소비 전력 : <6W

- 주파수 방식 : PLL Synthesizer

- 변조 방식 : FM(F3G)

- 사용 전원 : DC12V / 1000mA

- 규격 (WxDxH) : 483 x 240 x 45mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.

<송신기>

- 주파수 대역 : 925.5-937.25MHz

- 오디오 출력 : Balance: 0~600mV, Unbalance: 0~300mV

- 주파수 응답 : 60Hz ~ 18kHz

- 소비 전력 : <6W

- 주파수 방식 : PLL Synthesizer

- 변조 방식 : FM(F3G)

- RF 출력 : 10mW 이내

- 소모 전류 : 130mA/h

- 임피던스 : 600ohm

- 사용 전원 : 1.5V Alkaline x 2ea

- 규격 (WxDxH) : 53 X 271 / 64 X 20 X 84

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.