1. MICROPHONE

모델 : MYFIX, MD-48

(1) 기  능

본 기기는 무대 또는 다양한 장소에서 음파를 소리와 같은 파형의 전기 신호로 변환해주는 장치로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Dynamic

- Impedance : 600Ω±30%

- Pattern : Cardioid

- Sensitivity : 0˚ : -51dB ±3dB (0dB=1v/μ bar at 1KHz)

- Response : 80Hz-15KHz

- Unit demensions : 180 x φ45mm

- Net weight : 272g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.