1. GOOSENECK MICROPHONE

모델 : MYFIX, MG-63

(1) 기  능

본 기기는 탁상용 듀얼 구즈넥 형태로 설계되었으며, 주파수 특성이 우수하고 음성 및 악기음 재생이 뛰어나며, 보컬 및 스피치용으로 사용할 수 있는 기기이어야 한다.

(2) 성  능

- Element Type : Electret Condenser

- Polar Pattern : Unidirectional (Cardioid)

- Front-to-back Rejection : 20 dB typical

- Impedance : Approximately 500 ohms, balanced

- Frequency Response  : 50Hz - 20KHz

- Sensitivity (Output Power Level) : -52 dB (0 dB = 1 mW/Pascal)

- Sensitivity (Open Circuit Voltage)  : -67 dBV (0 dB = 1 Volt/μbar)

- Signal to Noise Ratio : Approximately 64 dB (Reference to 1 Pascal)

- Maximum SPL : 124 dB at 1 kHz

- Power Requirements  : 9–52V Phantom power

- Phasing : Positive (inward) acoustic pressure at diaphragm produces positive voltage at pin #2

- Finish  : Low gloss black

- Connector : 3 pin XLR type

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.