1. ACTIVE LINE ARRAY SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, Mighty5 SUB

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 12인치의 앰프내장형 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Inputs	: 1*XLR input

- Output : 1*XLR Link or Xover output

- Power output : 700W RMS

- Volume : Volume control

- Power input :	220-240V~50/60Hz

- Features : Class D + Switching power design/ LED power, signal, clip indicator/ Xoverdesign for satellite ( 90Hz or 120Hz)/ Phase switchable(0/180)/ LCD with multiple DSP(Digital Signal Processing)

- Type : Acitve Bandpass subwoofer

- Frequency response : 60-150Hz

- Impedance : 8 ohm

- Max output SPL : 124dB (at max amp output)

- Driver	: 12'' subwoofer, 3'' vc84 Oz

- Grill :	1.2mm steel

- Pole : Mighty5 screw pole

- Size(WxDxH) :	380 ×520 ×526mm

- Weight : 32kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.