1. Coaxial Fullrange Speaker

모델 : MYFIX, NC-208

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 컬럼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Driver : 2 × 8" woofer, 1 × 1.75" compression driver(Coaxial with a woofer)

- Power : 500W RMS , 2000W Peak

- Peak SPL : 131dB

- Frequency range : 42Hz-20kHz

- Impedance : 8Ω

- Coverage : 90°H X 90°V

- Input : 1 × Speakon NL4

- Output : 1 × Speakon NL4

- Pole : 35mm stand pole

- Dimensions (W x H x D) : 250 x 540 x 240mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.