1. Stage Monitor Speaker

모델 : MYFIX, ND-112M

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 컬럼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

-Frequency Response : 54Hz – 17kHz (±5dB)

-Transducer Configuration : MF: 1 × 12" (75mm voice coil) HF: 1 × 2" (51mm voice coil)

-Power Handling : MF: 400W (RMS) / 800W (Program) HF: 80W (RMS) / 160W (Program)

-Sensitivity (1W/1m) : 97dB

-Maximum SPL : 127dB

-Nominal Impedance : 8Ω

-Coverage Angle (HxV) : 90°× 90°

-Connector : 2 × NL4 Speakon

-Enclosure Material : 15mm plywood, Environmental Protection wear resistant black water-based paint

-Dimensions (W×H×D) : 450 × 362 × 556mm

-Weight : 19.6kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.