1. Coaxial Compact Speaker

모델 : MYFIX, ND-50

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 5인치의 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 125Hz – 20kHz (±5dB)

- Transducer Configuration : MF: 1 × 5" (35mm voice coil)
HF: 1 × 1" (25mm voice coil)

- Power Handling : MF: 100W (RMS) / 200W (Program)
HF: 30W (RMS) / 60W (Program)

- Sensitivity (1W/1m) : 96dB

- Maximum SPL : 120dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Coverage Angle : 90° (H) × 60° (V)

- Connector : 2 × NL4 Speakon

- Enclosure Material : 12mm plywood, Environmental Protection wear resistant
black water-based paint

- Dimensions (W × H × D) : 155 × 155 × 180 mm

- Weight : 4.4kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.