1. Coaxial Multipurpose Speaker

모델 : MYFIX, ND-65

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 6.5인치의 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 95Hz – 20kHz

- Driver : MF: 1×6.5" (130 magnetic Φ50mm), HF: 1×1.38" (Φ38mm)

- Rated Impedance : 8Ω

- Sensitivity : 96dB

- Rated Power : 180W

- Peak Power : 360W

- Maximum SPL : 122dB

- Diffusion Angle : 110° × 50° (H × V)

- Crossover Mode : Internal/external crossover

- Installation : Special U-shaped frame/hang up/support

- Product Size (W × H × D) : 267 x 207 x 191mm

- Weight : 5.3kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.