1. FEEDBACK SUPPRESSOR

모델 : MYFIX, PD-14

(1) 기  능

본 기기의 기능은 다수의 마이크 또는 음향 입력 신호에서 발생하는 음성을 실시간으로 분석하고, DSP 기반의 필터링 및 자동 보정을 통해 하울링과 피드백을 최소화하며, 안정적인 음향 출력을 제공하는 것으로, 음향 환경의 자동 적응 및 지연 최소화를 통해 전체 시스템의 운용 효율성과 음질을 향상시키는 장비로서 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Rated Voltage: 220V~10% 50Hz

- Phantom Power: 48V

- Power Consumption: 15W

- Sampling Frequency: 32KHz

- Frequency Response: 125Hz~15KHz (Speech Mode), 20Hz~15KHz (Music Mode)

- Total Harmonic Distortion(THD): <0.1%@1KHz

- Signal-to-Noise Ratio(SNR): >90dB

- Signal Delay: 7ms (Music Mode), 11ms (Speech Mode)

- Input Impedance: 20KΩ

- Output Impedance (Balanced): 200Ω

- Temperature Range: 10~55°C

- Size (WxDxH): 480×220×44mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.