1. Pandant Ceiling Speaker

모델 : MYFIX, PD-20

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 6인치의 팬던트 실링스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Speaker Size : 6" dual cone speaker

- Power : 20W/10W

- Voltage : 100V

- Sensitivity : 92dB

- Frequency Response : 170-15KHz

- Dimension : 170*245mm

- Material : ABS Enclosure+Aluminum Grille

- Weight : 1.5kg

- IP rating : IP55

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.