1. Pandant Hanging Speaker

모델 : MYFIX, PD-50T

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 변환하여 전달하는 행잉 스피커로 각종 음향 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Pendant Ceiling Speaker

- Driver : 5.25″ + Tweeter 0.5″

- Freq Response : 120Hz – 20kHz

- Sensitivity 88 dB

- Material : Engineering Plastic

- Rated Power (RMS) : 30W (8Ω)

- Transformer : 20W / 10W / 5W / 2.5W (100V or 70V)

- Dimensions : 240 × 200 mm (Φ × H)

- Weight  2.5 kg

- Color : Black / White

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.