1. MIXING POWER AMP

모델 : MYFIX, PM-250

(1) 기  능

본 기기는 6구역을 조정할 수 있는 믹싱 앰프로서, 입력신호를 받아 6개의 존으로 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 6 Zone Mixing Amplifiers

- Power Source : 220V AC 60Hz

- Rated Consuming Power : 550W

- Frequency Response : 80Hz ~ 20KHz

- Distortion(THD) : <0.5% at 1KHZ 100V -3dB

- 4-16Ω : 250W

- 70V Output Impedance : 20Ω

- 100V Output Impedance : 40Ω

- Output : 4-16ohm 70V 100V

- AUX/MIC : 500mV/10Kohm/1-3 1-6mV

- S/N Rated : 75dB

- Tone Control : Bass:100Hz -+ 10dB Treble: 10kHz -+ 10dB

- Size(WxHxD) : 483*88*340mm

- Weight : 12kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.