1. POWER DISTRIBUTOR

모델 : MYFIX, PS-2201

(1) 기  능

본 기기는 PA SYSTEM에 전원을 순차로 공급하여야 하는 장치로 8채널의 AC220V를 입력 받아  DC전원을 PA SYSTEM에 공급하여야 한다. 또한 파워모니터로 전압, 온도, 전류값과 전력값등 전원 필수 패러미터를 실시간 모니터링이 가능하여야 한다.

(2) 성  능

- AC 출력 : 채널당 2200W(AC 220V/10A)

- DC 출력 : DC 24V, 2A (UNSWITCHED)

- 램프 출력 : DC 12V, 400mA

- 채널 수 : 9개 (8채널-후면 + 상시전원용 1개 전면)

- 채널당 적정 하중 한계 : 채널당 220V, 10A (max 2200W)

- 최대 하중 전압값 : 265V

- 최대 LINK 가능 기기 수 : 100 CH

- 순차 전원 지연 시간 조정 : 0.5초/ 1초/ 2초/ 4초

- FUNCTION KEY : 디스플레이 창에서 실시간 전압 및 내기 온도 체크

- LINK 커넥터 :	RJ45

- 마스터 기기 표시 LED : 지원

- 출력 전원 필터	: 각 채널 별 EM 필터 채용

- 상시 전원 : 2개 까지 사용 (전면부 1개 + 후면부 1CH (조건부)

- 컨트롤	: BYPASS ON/OFF BUTTON (전면부)

- 전압(Voltage) :	220V/60Hz, 표준3-Wire 사용

- 소비전력 :  20W

- 외형 : 483(W) × 88(H) × 350(D) mm

- 중량 :	6.25kg