1. POWER AMP

모델 : MYFIX, SA-2006

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Output Power 8Ω: 600W X 2

- Output Power 4Ω: 920W X 2

- Bridge Power 8Ω: 1600W

- Bridge Power 4Ω: 3000W

- Frequency Response: 20Hz-20KHz, +-0.5dB

- S/N Ratio: >103dB

- Slew Rate: 80V/Us

- Dampling Factor: >500

- THD+N: <0.05%, 1KHz, 1/3 Rate Power, 8ohm

- Circuitry: Class H

- Channel Seperation: >80dB

- Sensitivity: 0.775V/1V/1.4V(+5dBU), BALANCE

- Input Impedance: 20K ohm, BALANCE/10Kohm, UNBALANCE

- Connectors: Speakon, Binding Post

- Protection: Over heat, Short citcuit, DC safeguard, Over Loading, Boot-strap short test

- Cooling Radiator: High/Low Automatic Control

- Size(WxDxH): 483x485x89mm (2u)

Weight : 19.3kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.