1. POTABLE SPEAKER SYSTEM

모델 : MYFIX, STAGE2

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 2인치의 스테레오 스피커와 10인치의 우퍼가 별도로 구성되어 3채널 믹서가 탑재되어 있어 각종 음향 무대 공간에 쉽게 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Max. SPL : 122dB

- Frequency response (±10dB) : 55 Hz - 20 kHz

- Power amplifier output : Class D Bi-amp 800W PEAK, 200W RMS
(100W column + 100W sub)

- Crossover frequency : 180Hz

- Midrange Woofer : 2*(1*5" +1"HF)

- Input  : 10" 2.0VC 40OZ

- Bass Woofer : Ch1&Ch2 with individual Volume, Treble, Bass and Reverb(on/off switch) Ch3 AUX&BT switch with level and Reverb Master volume control

- Output : 1* XLR MIX OUT Output

- Enclosure Material : Sub:ABS / Column: ABS / Connection:ABS

- Size (W*H*D) : Culumn : 147*227*144/ Woofer : 350*440*425

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.